IPAddress: 172.18.160.1 / 20

Blocksize: 24-20 = 4

2^4=16

Netzwerkadresse: 172.18.160.0

**172 18 160 0**

**128** | 64 | **32** | 16 | **8** | **4** | 2 | 1 128 | 64 | 32 | **16** | 8 | 4 | **2** | 1 **128** | 64 | **32** | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

**128**+0+**32**+0+**8**+**4**+0+0 0+0+0+**16**+0+0+**2**+0 **128**+0+**32**+0+0+0+0+0 0+0+0+0+0+0+0+0

10101100 00010010 10100000 00000000